              PROTEL99 SE 附件安装使用说明

一、安装说明：
    Protel99 SE附件安装非常方便，只需将光盘放入CD-ROM驱动器，双击Install.exe安装程序即可。
   
二、常见问题及解决办法：      
    
    1． 不能打开Protel99 SE 中的设计文件？
        这是因为Protel99 SE 中的ODBC 与微软操作系统中的ODBC版本不一致，解决办法是将我公司提供的光盘附件中的ODBC 4.0安装到操作系统中即可,或者到微软的站点下载此文件。如果将OFFICE 97软件安装上也可以解决这个问题。
    
    2． 西文操作系统菜单下如何在PCB上标注汉字？
        在设计窗口右上角空白处双击鼠标左键，在弹出对话框"Menu Properties "下双击"Place",点击右键"Menu"增 加菜单，在Text中填入要显示的名称 "Chinese",在Process中填入"Macro:Run Macro";在Params中填入"designname=\font.ddb|documentname=documents\font.bas|language=clientbasic"
    
    3． 功能菜单显示不全？
        如果我们在打开某些对话框时显示不全（例如: Preferences选项）,请点击File 左侧的大箭头，选择Preferences\Use Client System Font For All  Dialogs中的"√"去掉。
  
    4． 有时打开工具条，工具条不显示？
        在设计原理图时，有时打开设计工具条，工具条不显示，在File 左侧的大箭头中选取\customize\tools,将工具条的位置设定好。 

    5． 在Windows NT 系统下无法进行信号完整性分析？
        在Windows NT界面下打开控制面板中的区域设置，将"数字"设置中的"，"用"."来代替，就可进行信号完整性分析。
   
    6． 用Protel 低版本设计的原理图器件库，在Protel99 SE中不能编辑？
        因为Protel99 SE采用数据库的管理方式，它的库文件也是以数据库形式存在的,因此，我们先将原来的库文件在Protel99 SE下打开，存成.DDB文件，就可以进行编辑了。

    7.  如何在PCB中制作模板？
        在新建文件中运用PCB导航器生成自己需要的特殊模板，在导航器的最后存储这个模板。以后在每次使用时，可以直接调用导航器中你所存储的模板名称。

    8.  如何加载仿真和PLD库?
        在进行仿真分析和PLD设计时,必须使用仿真库和PLD库中的器件,库文件在\Design Explorer 99 SE\library\sch\目录中的sim.ddb和pld.ddb
中。
   
    9. 原理图的通用器件库叫什么名称？
       原理图的常用器件文件库是Miscellaneoous Devices.ddb。

   10. 不能运行3D显示?
       将金山词霸从界面上卸载,就可运行3D显示。